**

 *Obchodní list*

*Průmyslové odmašťovadlo LPA – 629 HD*

*Silný čistící a odmašťovací přípravek na podlahy a ostatní zařízení.*

**Použití**

- mycí stroje na podlahy

- tlaková zařízení

- průmyslové pračky

- silně znečištěné součásti, zařízení apod.

**Vlastnosti**  

* biologicky odbouratelné
* neomezeně ředitelné vodou
* netoxické
* nehořlavé

**Zpracování výrobku:**

 Doporučené ředění je 1 díl koncentrátu a 10 až 100 dílů vody, dle druhu znečistění. Podle zkušeností je nejlépe používat 2 – 3 % roztok. Připravený roztok aplikujeme strojně, tlakově nebo nástřikem s použitím teplé i studené vody a nejlépe působením několik minut (dle rozsahu zamaštění). S vyšší teplotou cca 40°C se zvyšuje účinnost odmaštění. V případě velmi silného znečištění je možno ředit méně, až do poměru 1 : 1.

Po aplikaci doporučujeme oplach, nejlépe tlakovou vodou.

***Nikdy nemíchat s jinými chemikáliemi !***

***Jen pro průmyslové použití !***

**Bezpečnost a hygiena při práci:**

 Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

**Balení, skladování, záruční doba:**

 Přípravek je balen v 30 l PE kanystrech. Chránit před povětrnostními vlivy. Skladovat v uzavřených obalech. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +35 oC. Záruční doba je 24 měsíců od data výroby.

**Dodavatel:**

*LP EFEKT, s.r.o., provozovna Frýdecká 819, 739 32 Vratimov*

*e-mail: lpefekt@lpefekt.cz, www.lpefekt.cz,*

*mobil: 603 277 398, tel.: 596 541 194*